

[image: Lebensnaher Chemieunterricht]WIE FUNKTIONIEREN BADREINIGER? 
Typische Reaktionen saurer Lösungen

	M| 1 Hintergrund
	Badreiniger – Kundenanfragen im Baumarkt 
Als Praktikant im Baumarkt erhält ein Freund die Aufgabe vom Chef, sich auf eine Kundenberatung bezüglich verschiedener Kalkentferner vorzubereiten.
Dein Freund findet ein paar Informationen im Netz, u. a. einen Werbefilm und diverse sogenannte Sicherheitsdatenblätter. Alles deutet darauf hin, dass die Badreiniger Säuren enthalten.
Er bittet dich um Unterstützung bei seiner Vorbereitung.

	M|2 Infos des Herstellers 
	[image: ][image: ]Auszüge aus Anwendungshinweisen und Sicherheitsdatenblättern zweier Reiniger


	M|3 Aufgabenstellung
	Aufgabenstellungen (Gruppenarbeit)
Führe Untersuchungen durch und notiere die Ergebnisse sowie die Erkenntnisse für deinen Freund:
1. Zeige, dass es sich beim Entkalker tatsächlich um eine saure Lösung handelt.
2. Untersuche und dokumentiere, was bei Zugabe von Kalkreinigern zu Kalk passiert.
3. Finde heraus, ob man auch andere Säuren verwenden könnte, z. B. Essigsäure oder Salzsäure?






	M|4 Untersuchung von Gasen
	Tests auf typische im Labor entstehende Gase
Es können viele Gase bei chemischen Reaktionen entstehen. Häufig handelt es sich bei dem unbekannten Gas um Wasserstoff (leichtentzündlich, H2), Sauerstoff (brandfördernd, O2) oder Kohlenstoffdioxid (trübt Kalkwasser, erstickend, CO2).
Um das Gas zu identifizieren, sollte man sie zuerst so rein wie möglich herstellen und gegebenenfalls auffangen.

Dann kann man einfache Untersuchungen durchführen:

a) Test auf Wasserstoff: 
Gas auffangen, unbedingt in ein Reagenzglas umfüllen, mit der Öffnung an eine brennende Kerze halten. Wasserstoff würde sich entzünden
b) Test auf Sauerstoff: 
Gas auffangen, in ein Reagenzglas umfüllen, einen glimmenden Holzspan hineinhalten,  
Span würde sich entzünden
c) Test auf Kohlenstoffdioxid: 
Gas entwickeln und durch „Kalkwasser“ leiten. 
Kohlenstoffdioxid trübt die Kalkwasserlösung deutlich (-> Bildung von fein verteiltem, unlöslichen Kalk)

WICHTIG: Schutzbrille tragen. Keine Zündquelle in der Nähe der Apparatur, mit der man das Gas herstellt!

	[bookmark: _GoBack]M|5 Weitere Experimente
	Dein Freund möchte auf tiefergehende Fragen vorbereit sein!
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Dem Etikett und den Sicherheitsdatenblättern entnimmt er, dass man keinen der Badreiniger mit unedlen Metallen wie Magnesium, Zink oder Aluminium in Kontakt bringen sollte.
Finde heraus, was in diesem Fall geschieht.
Prüfe hierbei möglicherweise entstehende Gase in der Reihenfolge vom gefährlichsten zum ungefährlichsten!
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SICHERHEITSDATENBLATT

Cillit Bang Kraftreiniger Kalk & Schmutz
Gefahrliche Inhaltsstoffe : Sulfamidsaure; Oxalic acid

Gefahrenhinweise: Gefahrenpiktogramme:

Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.
Verursacht schwere Augenschaden
Verursacht Hautreizungen Signalwort: Gefahr
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Universal-Enthkalker
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| Fiir Geriite, Armaturen und Oberflichen
o Entfernt selbst harnickige l(alkablugemnien in Kiiche und Bad

© Oberflichenschonend und lebensmittelsauber
- ® Auch fiir Kaffeevollautomaten geeignet

1 Tasse SIDOL Entkalker (100mi) mit 2 Tossen Wasser (200ml) in Wasserbehler der
Kaffeemoschine 1i:ﬂen. Gert einscholten und 1 Tasse durchlaufen lossen. Gert

ausscholfen und 15-30 Min. warten. 2x klares Wasser durchloufen lossen.

Kaffeevollautomat
Bitte beachten Sie stefs die Hinweise des Gerdteherstellers zur Entkalkung. Soweit vom
Gertiteherstelle nicht anders empfohlen, Voratstank mit Wasser befillen und pro Liter
Wosser 1/2 Tasse SIDOL Entkalker AnschlieBend Entkalkungsprogromm gemaf
Bedienungsanleitung starfen.
Kodh- und Heisswassergeriite
e
i e Wosser - 1% Tossen niversa
Entkalker zugeben. 30-60 MII'I: einvirken lossen. Wit klorem Wasser nachspilen. Bei
Bedarf Vorgang wiederholen.
Armaturen und Oberfliichen
SIDOL Universal Entkalker mit feuchtem Tuch auf die Oberflache aufiragen.
Kurz einwirken lassen. Mit klarem Wosser nachspilen.
Zum Glanz-Verstirken frockenreiben- 5 h

: 260356-09-07691

Vorsicht: Nicht anwenden ouf Emaille, Aluminium, Marmor und stureempfindlichen
Hliesen. Vor Anwendung an unauffalliger Stelle priifen. Sl
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Gefahrenpiktogramm:

Sicherheitsdatenblatt
SIDOL Universal-Entkalker
Gefiihrliche Inhaltsstoffe : Zitronenséure

Gefahrenhinweis:

H319 Verursacht schwere Augenreizung. Signalwort: Achtung
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